**Светильник люминесцентный встраиваемый ЛВО 4Х18 (б.у.)**

Светильник люминесцентный ЛВО 4Х18 С ЭПРА предназначен для установки в системы подвесных потолков типа «Армстронг» с размером ячейки 600х600мм для внутреннего освящения административных (офисных) помещений. Светильник укомплектован экранизирующей решеткой из зеркального алюминия с растром, для эффективного рассеивания света. В качестве источника света используются 4 (четыре) трубчатых люминесцентных лампы типа Т8 с цоколем G13 мощностью 18Вт. Корпус светильника цельнометаллический сварной изготовлен из листовой стали, покрытой порошковой краской белого цвета. Светильник комплектуется ЭПРА (электронное пуско-регулирующее устройство). Лампы в комплект поставки не входят!

****

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  |
| 1 | Тип светильника | Общего освещения |
| 2 | Форма | Квадратная |
| 3 | Тип лампы | Газоразрядная |
| 4 | Способ монтажа | Встраиваемый |
| 5 | Цоколь | G13 |
| 6 | Тип рассеивателя | Прозрачный |
| 7 | Цвет свечения | Белый |
| 8 | Цвет корпуса | Белый |
| 9 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| 10 | Напряжение, (В) | 220.0 |
| 11 | Мощность, (Вт) | 72.0 |
| 12 | Количество лапм, (шт.) | 4 |
| 13 | Пылевлагозащищенная крышка | Нет |
| 14 | Степень защиты IP | 20 |
| 15 | Вес, (г) | 400.0 |

Количество в наличии (шт.)- 350 шт.

**Контактное лицо:**

**Главный энергетик ОАО «Амкодор-УКХ»**

**Павлюков Андрей Дмитриевич**

**Тел. +375 (29) 140-02-29**